|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1：《标识标牌清单一览表》 | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **图例** | **参考尺寸（mm） （详见图纸）** | **工艺 （详见图纸）** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **S 室外部分** | | | | | | | | |
| 1 | 人行索引标识 |  | 2100\*400\*100 | 图文丝网印刷■PANTONE 187 C 信息内容丝印 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯焊接立体图形表面烤漆深灰PANTONE Black 7 C  内置LED光，向内打光 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割焊接成型外侧圆弧处理， 表面内凹30mm，表面烤漆银色 | 2块 | 2850 | 5700 | 字体内置IP65级LED光，正面发正白光（色温5500K） |
| 2 | 单元号 |  | 950\*800\*30 | 1.5mm.THK.304#拉丝不锈钢折弯成型， 表面镀玫瑰金效果 字体厚度为30mm 内置IP65防水LED灯带， 背发暖白光（5500K） | 6块 | 550 | 3300 | 字体设计发光 |
| 3 | 花草牌 |  | 379\*350 | 内容丝印;1.2mmTHK304#不锈钢精工成型 表面喷涂烤漆白色金属漆效果 | 3块 | 900 | 2700 |  |
| 4 | 楼栋号 |  | 800\*1158\*60 | 围边1.2mmTHK.304#不锈钢围边成型， 面板1.5mmTHK.304#不锈钢围边成型字壳厚度60mm  竖纹拉丝， 表面镀玫瑰金效果，背衬20mm厚亚克力，内置LED光源，色温5500K | 12块 | 1100 | 13200 | 字体设计发光 |
| 5 | 提示标识 |  | 65\*250 | 1.5mm.THK.304#不锈钢折弯成型， 表面镀玫瑰金效果，横纹拉丝； 图文蚀刻填黑色 | 25块 | 30 | 750 | 小心台阶 请勿攀爬 请勿嬉水 当心落水 |
| 6 | 地库出口人行提示标识 |  | 200\*200 | 1.5mm.THK.304#不锈钢折弯成型， 表面镀玫瑰金效果，横纹拉丝； 图文蚀刻填黑色 | 2块 | 35 | 70 |  |
| **S 住宅室内部分** | | | | | | | | |
| 1 | 门牌号 |  | 97\*50 | 1.5mm.THK.304#不锈钢激光切割成型 表面电镀香槟金 | 315块 | 60 | 18900 | 具体尺寸具体定 |
| 2 | 公告栏 |  | 800\*700\*30 | 1.5mmTHK.304#不锈钢切割成型横纹拉丝，镀暗古铜效果（同展示区） 内容丝网印刷 3mmTHK.透明亚克力切割制作盒子 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯成型 内凹20mm，横纹拉丝，镀暗古铜效果（同展示区） 背面开葫芦口挂墙安装四边耐候性密封胶固定 不可溢胶 | 6块 | 700 | 4200 |  |
| 3 | 电梯楼层号 |  | 120\*142\*10 | 面板1.5mmTHK.304#不锈钢围边成型， 围边1.2mmTHK.304#不锈钢围边成型横纹拉丝，镀古铜效果 字壳厚度10mm 耐候胶粘贴安装不可溢胶 | 365块 | 80 | 29200 |  |
| 4 | 如遇火警 |  | 100\*100\*1.5 | 1.5mmHK.304#不锈钢切割成型 横纹拉丝镀古铜效果（同展示区） 图文蚀刻填色 耐候胶粘贴安装不可溢胶 | 315块 | 20 | 6300 |  |
| 5 | 消防疏通图 |  | 300\*200 | 5mm厚亚克力激光切割成型背面丝印白色 图文信息背面丝印 LOGO 背面UV打印 耐候性密封胶粘贴于安装面 | 192块 | 30 | 5760 |  |
| 6 | 设备间 |  | 200\*80 | 1.5mmHK.304#不锈钢切割成型 横纹拉丝镀古铜效果（同展示区） 图文蚀刻填色 耐候胶粘贴安装不可溢胶 | 273块 | 35 | 9555 |  |
| 7 | 防火门门牌 |  | 240\*80\*1.5 | 1.5mmHK.304#不锈钢切割成型 横纹拉丝镀古铜效果 图文蚀刻填色 耐候胶粘贴安装不可溢胶 | 400块 | 20 | 8000 |  |
| 8 | 室内果皮箱 |  | 750\*400 | 3mm.THK.304#不锈钢折弯成型， 表面横向细纹拉丝镀玫瑰金效果/表面喷涂烤漆白色金属漆效果 1.5mm.THK.304#不锈钢折弯成型 表面镀玫瑰金效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 信息丝印 | 36块 | 900 | 32400 |  |
| 9 | 禁止电动车进入电梯标识 |  | 200\*200\*1.5 | 1.5mmHK.304#不锈钢切割成型 横纹拉丝镀古铜效果 图文蚀刻填色 耐候胶粘贴安装不可溢胶 | 6块 | 20 | 120 |  |
| 10 | 高空抛物警示标识 |  | 260\*100\*1.5 | 1.5mmHK.304#不锈钢切割成型 横纹拉丝镀古铜效果 图文蚀刻填色 耐候胶粘贴安装不可溢胶 | 24块 | 30 | 720 |  |
| **P物业服务中心部分标识** | | | | | | | | |
| 1 | 物业服务中心标识 |  | 350\*450\*30 | 1.5mmTHK.304#不锈钢切割成型 表面喷金属漆PANTONE 875 C 内容丝网印刷 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯成型内凹20mm， 表面喷金属漆PANTONE 875 C 背面开葫芦口挂墙安装四边耐候性密封胶固定不可溢胶 | 1块 | 250 | 250 |  |
| 2 | 物业服务中心索引标识 |  | 2100\*480\*100 | 图文丝网印刷PANTONE Black 7 C 信息内容丝印黑色 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯焊接立体图形 表面烤漆深灰PANTONE Black 7 C 内置LED光，向内打光 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割焊接成型外侧圆弧处理， 表面内凹30mm，表面烤漆银色 图文丝网印刷■PANTONE 187 C | 1块 | 2850 | 2850 | 字体设计发光 |
| 3 | 物业办公室门牌 |  | 200\*80\*1.5 | 1.5mmHK.304#不锈钢切割成型 横纹拉丝镀古铜效果 图文蚀刻填色 耐候胶粘贴安装不可溢胶 | 6块 | 20 | 120 |  |
| 4 | 岗位公示栏 |  | 900\*655\*30 | 内容丝网印刷 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯成型 内凹20mm，表面喷金属漆PANTONE 875 C 3mmTHK.透明亚克力切割制作盒子 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯成型 内凹20mm，表面喷金属漆PANTONE 875 C | 1块 | 700 | 700 |  |
| 5 | 男女洗手间标识 |  | 220\*143\*5 | 5mm.THK.304#不锈钢激光切割成型 表面镀铜效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 背衬5mm.THK.磨砂亚克力 | 1块 | 200 | 200 |  |
| **公共服务用房** | | | | | | | | |
| 1 | 功能室门牌 |  | 76\*190 | 5mm.THK.304#不锈钢折弯成型， 表面镀铜效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 | 10块 | 250 | 2500 |  |
| 2 | 男女洗手间标识 |  | 220\*143\*5 | 5mm.THK.304#不锈钢激光切割成型 表面镀铜效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 背衬5mm.THK.磨砂亚克力 | 5块 | 200 | 1000 |  |
| **架空层区域（儿童乐园/休闲交流区/健身房）** | | | | | | | | |
| 1 | 功能室门牌 |  | 76\*190 | 5mm.THK.304#不锈钢折弯成型， 表面镀铜效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 | 8块 | 250 | 2000 | 其中儿童乐园5个，健身房3个 |
| 2 | 男女洗手间标识 |  | 220\*143\*5 | 5mm.THK.304#不锈钢激光切割成型 表面镀铜效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 背衬5mm.THK.磨砂亚克力 | 3块 | 200 | 600 |  |
| 3 | 儿童游乐区须知 |  | 400\*240 | 1.5mm.THK.304#不锈钢激光切割成型 表面镀铜效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 蚀刻填色 | 1块 | 230 | 230 |  |
| 4 | 监控提示 |  | 240\*80 | 1.5mm.THK.304#不锈钢激光切割成型 表面镀铜效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 蚀刻填色 | 10块 | 20 | 200 |  |
| **G地下车库导示标识** | | | | | | | | |
| 1 | 地库出入口龙门牌 |  | 700\*7000\*60 700\*7800\*60 | 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯焊接成型 表面烤漆深灰PANTONE Black7C 内容3M反光膜雕刻粘贴 背面种钉安装 四边耐候胶固定 不可溢胶 | 2块 | 4500 | 9000 | 具体尺寸实测为准。 |
| 2 | 地库索引灯箱 |  | 300\*2200\*80 | Ø20mm不锈钢圆管切割成型 表面烤漆深灰PANTONE Black 7 C 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯焊接成型 表面烤漆深灰PANTONE Black 7 C | 10块 | 1200 | 12000 | 内设灯箱，字体发光 |
| 3 | 电梯厅入口索引灯箱 |  | 300\*1500\*80 | Ø20mm不锈钢圆管切割成型 表面烤漆深灰PANTONE Black 7 C 1.5mmTHK.304#不锈钢激光切割折弯焊接成型 表面烤漆深灰PANTONE Black 7 C | 8块 | 1000 | 8000 | 内设灯箱，字体发光 |
| 4 | 电梯厅入口处标识 |  | 950\*800\*30 | 1.5mm.THK.304#不锈钢折弯成型， 字壳厚度30mm，表面镀香槟金效果，横纹拉丝； 香槟金 背衬10mm磨砂亚克力 内置LED光源 色温4000K | 8块 | 300 | 2400 | 内设灯箱，字体发光 |
| 5 | 私家车位标识 |  | 430\*230\*7 | 3钢丝绳，根据现场实际调整长度 内容丝印 5mmTHK亚克力切割成型，表面烤漆深灰PANTONE Black7C  2mmTHK.亚克力切割制作卡槽 内容KT板喷绘（由业主方自行负责） | 350块 | 45 | 15750 | 每个牌子需单独固定于天棚 |
| 6 | 墙面指引 |  | 76\*190 | 5mm.THK.304#不锈钢折弯成型， 表面镀古铜效果，横纹拉丝； 与室内金属一致 | 6块 | 280 | 1680 |  |
| 7 | 楼梯入口标识 |  | 750\*312 | 内容丝印 | 1块 | 45 | 45 |  |
| 8 | 地库人行出入口标识 |  | 549\*600 | 内容丝印 | 2块 | 45 | 90 |  |
| **合计（不含税）** | | | | | | | **200490** |  |

附件2：比选申请文件格式

比选申请书

福建东南设计集团有限公司房地产分公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明市贵溪洋H-08-01地块大区标识标牌比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三明市贵溪洋H-08-01地块大区标识标牌比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明材料真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**1-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**注：**

**（1）须附上营业执照的复印件，并加盖单位公章；**

**（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**1-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 **（姓名）** 系 **（比选申请人名称）** 的法定代表人，现授权委托我公司职工 **（姓名） 、 （身份证号码）** 为我公司全权代理人，以本公司名义参加三明市贵溪洋H-08-01地块大区标识标牌比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：比选申请人须提供法定代表人、委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

**业绩证明材料**

比选申请人自本比选项目发布比选公告之日的前一年内（含本比选项目发布比选公告之日）具备至少一项单项合同不含税金额≥13万元的地产类标识标牌成功案例，格式自拟，需附相关证明。

**注：**

**1.比选申请人须提供类似业绩合同复印件、合同款正式发票复印件，业绩时间以业绩合同签订之日为准。**

**2.若同一业绩的生产厂家与经销商同时参与比选的，该业绩仅作为生产厂家业绩。**

**3.证明材料均应加盖单位公章。**

**比 选 函**

*致（比选人名称）*：

1．我方已仔细研究了 （项目名称） 比选文件的全部内容，愿意以报价人民币 元，工期55日历天，其中平面点位设计工期7天，方案及深化设计工期18天，生产安装工期30天，开工日期以比选人通知为准，并按合同约定实施和完成本项目。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与比选人签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定及要求签订合同。

（3）我单位所提交信息材料、比选材料、业绩证明材料真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。若我方在整个比选过程中存在弄虚作假行为的，我方愿意无条件放弃参加比选资格（含中选资格），并接受比选人、比选代理机构或监督部门依据有关法律法规和比选文件相关规定进行的任何处理。

申请单位： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年 月 日