附件 1 ：清单一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 单位 | 暂定面积 | 含税最高控制单价（元） | 含税最高控制合价（元） | 备注 |
| 1 | 地坪漆修复 | 三棵树、马贝、西卡 | ㎡ | 2780 | 40 | 111200 | 地坪漆采用环氧防滑橘纹材料工艺，其修复与改造步骤如下：1.基面打磨处理；2.清扫灰尘；3.修复基面；4.刮涂底漆一遍；5.刮涂中层漆一遍；6.刮涂腻子层一遍；7.刮涂面漆一遍；8.对斜坡处及转弯处防滑二次处理。总厚度≥2mm。 |
| 合计（元） | | | | | | 111200 |  |

**注：**

1. **本项目推荐的品牌如上表所示。比选申请人无需在申请文件中承诺选用特定品牌。中选后，中选人应从上述品牌中选择一种进行采购和安装。**
2. **报价包含但不限于以下费用：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等为完成本项目发生的一切费用。**
3. **结算时，面积按实际施工面积计算。**